**SCBS302型闭口闪点全自动测定仪的特点及技术参数**

**SCBS302型闭口闪点全自动测定仪测试样品的使用环境为密闭环境时（如变压器油），测定石油产品的闭口闪点值。以触摸屏代替键盘操作，采用国外的先进技术，液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面，全屏触摸按键提示输入，方便快捷，开放式、模糊控制集成软件，模块化结构，符合国标、美国、欧盟等标准。是理想的进口仪器替代产品。SCBS302型闭口闪点全自动测定仪广泛应用于铁路，航空，电力，石油行业及科研部门等。**

**特点:**

**●采用新型高速数字信号处理器，工作可靠精度高；**

**● 检测、开盖、点火、报警、冷却、打印，整个实验过程自动完成；**

**● 铂金电热丝、气点火方式；**

**● 大气压强自动检测，自动修正测试结果；**

**● 采用新研制的大功率高频开关电源加热技术，加热效率高，采用自适应PID控制算法，自动调节升温曲线；**

**● 温度超值自动停止检测并报警；**

**● 热敏式微型打印机，使得打印更美观更快捷，具有脱机打印功能；**

**● 带时间标记的历史纪录，zui多存储255个；**

**● 带温度补偿的百年历时钟，走时准确，自动记录测定的日期和时间，在掉电的状态下可运行10年以上；**

**● 采用320x240大屏幕图形LCD显示屏，汉字显示 界面，内容丰富；**

**● 采用全屏触摸屏按键，操作直观方便；**

**● 内置多个执行标准可供选择。**

**● 可实现全中文/全英文界面显示(可选)**

**技术参数:**

**●温度测量：**

**测温范围：-59.9℃-299.9℃**

**控温范围： 室温—300℃**

**重复性： 0.025X（X-连续两次测试结果的平均值）**

**分辨率： 0.1℃**

**精 度： 0.5%**

**●环境温度： 10—40℃**

**相对湿度： ﹤85%**

**供电电压： AC220V±10%**

**功率： ﹤500W**

**●升温速度：**

**符合国标、美国、欧盟等标准**

**●外形尺寸： 440X280X290(mm)**

**●仪器重量：14kg**

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=449)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=444)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=442)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=408)，[真空滤油机生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=484)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!