YHTB-10KVA/100KV-高压试验变压器**技术特点**

YHTB-10KVA/100KV-高压试验变压器自动计时功能。自动控制时，当电压自动上升至设定值时，设备自动开始计时，当计时时间到，显示试验结果，设备自动回到零位。

产品特点：

◆ 试验过程中，屏上有闪烁的高压符号显示，时刻提醒操作人员注意安全； ◆ 试验结果显示功能，可自动判断试验结果（试验通过或试验失败），并能可靠记录试品过电流、闪洛或击穿时的电压；

◆ YHTB-10KVA/100KV-高压试验变压器试验结果声音报警功能，试验通过或试验失败时，设备会发出不同的报警声音，试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果；

◆ 暂停功能，自动控制时，此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停，暂停时间可由试验人员灵活掌握，方便观察试品状态；

◆ 自动计时功能。自动控制时，当电压自动上升至设定值时，设备自动开始计时，当计时时间到，显示试验结果，设备自动回到零位；

◆ 手动计时功能，手动控制时，计时器可手动启动，当耐压时间到，设备自动回到零位（仅台式设备有此功能）；

◆ 手动控制模式，此模式类似于传统的电动升/降压方式，上升/下降由按钮控制，设备自动判断上/下限位，有过电压保护；

◆ 升压速度智能控制，当电压达到目标电压80%时，升压速度会自动减慢，当达到目标电压90%时，升压速度进一步减慢；

◆ 采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。

配套产品：

1、操作系统：

 XZC系列操作箱：容量：1KVA-5KVA，输入电压：0.22KV

 KZT系列操作台：容量：10K/A-300KVA输入电压：0.22KV 、0.38KV

2、保护式数字微安表SWB-Ⅱ

3、阻容式交直流分压器FYQ-50、100、150、220KV

4、高压直流放电棒FZ-70、140、210KV

5、高压硅堆：2DL-150、300、450KV

6、绝缘支架50、100、200、300KV

7、高压滤波电容0.01UF,40-100KV

8、均压球

9、保护球隙：Q-50、100、150、200、250、500

10、标准试油杯400ml

11、介质油杯

12、折叠式小推车150、300型

13、水电阻

14、高压验电器10KV、35KV

15、高压定相器10KV、35KV/110KV、220KV

1. 各种万用表、兆欧表及测试线

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!