ML6000 型语言无线高压核相器产品应用

ML6000 型语言无线高压核相器是在法国无线高压核相器的基础上改进研制而成。该设备采用进口集成电路，工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术，采用语言提示相位是否相同。市场上流通的无线核相器都是语音的，而本产品是语言的，可语言直接读出测试结果，与其它产品有本质区别。ML6000 型语言无线高压核相器主要优点在于去掉了连接两个电网（电源）两端的引线（检测距离可达20米），可穿过围墙和隔墙（板），不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性，操作极为方便,铝合金包装箱。

ML-6000无线高压核相器产品特点

ML6000 型语言无线高压核相器是在法国无线高压核相器的基础上改进研制而成。

该设备采用进口集成电路，工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术，采用语言提示相位是

否相同。市场上流通的无线核相器都是语音的，而武汉美伦电气生产是语言的，可语言直接读出测试结

果，与其它产品有本质区别。ML6000 型语言无线高压核相器主要优点在于去掉了连接两个电网（电源

）两端的引线（检测距离可达20米），可穿过围墙和隔墙（板），不受任何地形和设施构架的方式限制

，提高了安全性，操作极为方便,铝合金包装箱。

主要技术参数：

\* 使用温度：-10～40℃

\* 相对湿度：＜85%

\* 传输距离：＞20米,\*\*\*远40米

\* 发射频率：315MHz

\* 电 源：9V层叠电池（发射﹑接收各一节）

\* 静态电流：＜1uA（发射及接收）

\* 输 出：灯光（发射装置）；语言及灯光（接收装置）

\* 语 言：相位相同（同相）；注意，相位不相同（异相）

\* 电压等级：6～10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!