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变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，公司利用自身技术优势研制了变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大并且可根据负载大小自动调整等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示、打印等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。
7、测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。
8、在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

性能特点
1、仪器输出电流大，测量范围宽，体积小，重量轻。
2、电流输出根据所测阻值的大小自动调整电流，使之跳到合适的量程内，避免了电流选择不当引起的错误。
3、具有保护电路，可靠性强。
4、立式机箱结构，便于现场操作。
5、放电指示清晰，减少误操作。

技术指标
1、1.输出电流：50A采用恒流源输出
2、性能特点及技术指标
1.输出电流及量程：最大输出电流： 50A,
	电流
	量程（精度）
	电流
	量程

	50A
	50u-500m
	6A
	800m-4

	25A
	50m-500m
	3A
	2-5

	12A
	500m-1
	1A
	4-10


2.精度±0.2%+2个字；最高分辨率： 0.1μΩ
3.工作温度：0～40℃
4.环境湿度：≤90%RH，无结露
5.工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ
6.体积：510×235×405mm
7.重量：12 Kg（不包括测试线）


尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
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