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BZX-20S 变压器直流电阻测试仪是用于大容量变压器绕组直流电阻三相同时测量的仪器。该仪器可对变压器绕组三相同时测试，对有载调压变压器可直接调节分接，不需要放电，测试时间仅为传统方法的三分之一，解决了电力变压器直流电阻测试耗时长的难题。

一、功能特点
1、可只需一次接线即可完成高低压绕组所有直流电阻数据的测量；
2、三相同时测量加助磁法测量，速度更快，且大大减小剩磁危害；
3、显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡率，还可以打印折算到额定温度下的电阻值；
4、具有*的反电势保护功能；
5、BZX-20S 变压器直流电阻测试仪具有变压器高压消磁功能；
6、具有自动放电和放电指示功能，减少误操作，保证设备及人员安全；
7、仪器可以存储测试数据500组，还可以使用优盘存储数据；
8、仪器采用5.7寸超大液晶显示，可随时打印测试结果；
9、仪器具有适用温度宽，精度高，防震，抗干扰，携带方便等特点。

二、技术参数
输出电流   三相测试：2*10A、2*5A、2*2A
单相测试：20A、10A、2A
测试范围   2*10A：500μΩ～500mΩ
2*5A： 1mΩ～1Ω
2*2A： 2.5mΩ～2.5Ω
20A：  250μΩ～1Ω
10A：  500μΩ～2Ω
2A：   2.5mΩ～10Ω
分 辨 率   0.1μΩ
测量精度   ±(0.2%读数+2字)
外形尺寸   420mm×250mm×340mm
仪器重量   13kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
