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变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，*的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻快速测试仪。GYZZ变压器直流电阻测试仪40A采用全新电源技术，具有测量迅速、体积小巧、重量轻、使用方便、测量精度高、输出电流大等特点。自动完成自检、数据处理、数据显示，并具有自动放电和放电指示功能。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。

本产品符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。

GYZZ-40A变压器直流电阻测试仪产品特性：
1、整机由高速单片机控制，自动化程度高，操作简便。 
2、采用高频开关电源技术，输出电流大，适合大中型变压器直流电阻测量。
3、保护功能*，能可靠保护反电势对仪器的冲击，性能更可靠。 
4、具有声响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。
5、响应速度快，可在测量状态直接转换有载分接开关，仪器自动刷新数据。
6、采用立式机箱结构，便于现场使用。
7、智能化功率管理技术，仪器总是工作在zui小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。可不间断数小时工作。
8、点阵式液晶，中文菜单，打印输出。

技术指示：
1、输出电流： 2.5A、5A、10A、20A、40A
2、量程：　 
200μΩ～1Ω （20A） 500μΩ～2Ω 　（10A）
1mΩ～4Ω （5A） 2mΩ～8Ω 　（2.5A）
3、准确度：0.2%
4、分辨率：0.1μΩ
5、工作温度：0～40℃
6、环境湿度：≤90%RH，无结露
7、工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ
8、净重：12KG
9、 外形尺寸：440*240*390

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
