UJ33a直流电位差计规格产品性能指标

技术性能:
1.测量范围：1μV~1.0550V
2.准确度：0.05%
3.使用条件：
（1）环境温度：0~35℃
（2）相对湿度：25%~80%
（3）无严重震动和强磁场干扰。
4.电源：3V （6节1号干电池串并联）
9V（6F22型电池3节并联）
5.外型尺寸：310×240×170（mm）
6.质量：约5kg

UJ33A 型直流电位差计可在实验室、车间及现场测量直流电压，亦可经转换后测量直流电阻、电流、电功率及温度等。可以校验一般电压信号，如热电偶信号也可通过转换开关，经转换后可作电压信号输出，对电子电位差计毫伏表等以电压作测量对象的工业仪表进行校验。仪器内附晶体管放大指零仪及不饱和型标准电池，其温度系数小、稳定性好。
主要技术性能: 
1.测量范围：1μV~1.0550V 
2.准确度：0.05% 
3.使用条件： 
（1）环境温度：0~35℃ 
（2）相对湿度：25%~80% 
（3）无严重震动和强磁场干扰。 
4.电源：3V （6节1号干电池串并联） 
     9V（6F22型电池3节并联） 
5.外型尺寸：310×240×170（mm） 
6.质量：约5kg 

各量程主要参数 
	倍率
	有效量程
	分辨力
	基本误差允许极限

	×0.1
	0~ 21.100mV
	1µV
	±0.05%UX±0.5µV

	×1
	0~211.00mV
	10µV
	±0.05%UX±5µV

	×5
	0~1.05500v
	50µV
	±0.05%UX±50µV



UJ36A型直流电位差计可在实验室、 车间现场和野外工作， 能很方便地以补偿法原理，测量直流电压（或电动势）和对各种直流毫伏表及电子电位计进行刻度校正。如配备标准电阻，过渡电阻，也能对直流电阻、电流进行测量。

产品参数： 
1.测量范围：10μV~230mV
2.准 确 度：0.1%
3.工作电源：1.5V（1号干电池4节）；9V（6F22型电池2节）
4.外型尺寸：284×230×160（mm）
5.质量：4.4kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
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