****FDB-35KV三相短路接地线**产品主要技术指标**

****三相短路接地线****由绝缘操作杆、导线夹组成，导线夹采用优质铝合金压铸,强度高,再经表面处理使线夹表面不宜氧气。操作棒用进口环氧树脂精制成彩色管，绝缘性能好，强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑
****FDB-35KV三相短路接地线技术标准****：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 型式 | 类别 | 线长合相+分相 | 棒长×根数 | 铜线规格 |
| 1 | FDB-A380V | 变电母排 | 三相合相式 | 1M3+3.5M | 0.3M×3 | 16mm2 |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个   |
| 2 | FDB-B380V | 户外线路 | 四相合相式 | 1M×4+12M | 0.5×4 | 25mm2 |
| 线路圆口接电夹，接地夹1个，临时接地针1根   |
| 3 | FDB-C380V | 户外线路 | 四相分相式 | 1M×3+13M | 0.5×5 | 25mm2 |
| 线路圆口接电夹，接地夹1个，临时接地针1根   |
| 4 | FDB-A10KV | 户内母排 | 三相合相式 | 1M×3+3.5M | 0.3M×3 | 25mm2 |
| 铝排型平口接电夹，接地夹1个   |
| 5 | FDB-B10KV | 户内母排 | 三相合相式 | 1.5M×3+4M | 1M×3 | 25mm2 |
| 铝排型平口接电夹，接地夹1个   |
| 6 | FDB-C10KV | 户外线路 | 三相合相式 | 1.5M×3+15M | 1M×3 | 25mm2 |
| 线路挂钩接电夹，临时接地针1根   |
| 7 | FDB-D10KV | 户外线路 | 三相分相式 | 1.5M×2+16M | 1M×4 | 25mm2 |
| 线路挂钩接电夹，临时接地针1根   |
| 8 | FDB-A35KV | 户内母排 | 三相合相式 | 2M×3+4M | 1M×3 | 25mm2 |
| 铝排型平口接电夹，接地夹1个   |
| 9 | FDB-B35KV | 户内母排 | 三相合相式 | 3M×3+4M | 1.5M×3 | 25mm2 |
| 铝排型平口接电夹，接地夹1个   |
| 10 | FDB-C35KV | 户外线路 | 三相合相式 | 2M×3+18M | 1.5M×3 | 25mm2 |
| 线路挂钩接电夹，临时接地针1根   |
| 11 | FDB-D35KV | 户外线路 | 三相分相式 | 2M×2+20M | 1.5M×4 | 25mm2 |
| 线路挂钩接电夹，临时接地针1根   |
| 12 | FDB-A110KV | 变电母排 | 三相合相式 | 3.5M×3+4M | 1.5M×3 | 25mm2 |
| 铝排型平口接电夹，接地夹1个   |
| 13 | FDB-B110KV | 变电线路 | 三相合相式 | 4.5M×3+3M | 2M节×2×3/ | 25mm2 |
| 线路挂钩接电夹，接地夹1个   |
| 14 | FDB-C110KV | 户外线路 | 三相合相式 | 4M×3+20M | 2M×3 | 25mm2 |
| 线路挂钩接电夹，临时接地针1根   |
| 15 | FDB-D110KV | 户外线路 | 单相式 | 9M×3 | 2M×3 | 25mm2 |
| 线路挂钩接电夹，接地夹3个   |

****三相短路接地线****技术要求：

1． 施工接地线由接地端、接地导线和有弹簧的夹板组成。接地线外皮有绝缘层，当与导线相撞时，夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线，其实物见图。
2． 施工接地线截面应按用途选择。
携带型短路接地线使用要求：
3． 先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上，把夹体的夹板打开，支好弹簧板，操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线，相撞后夹体夹住导线或地线。
4． 卸除时，先摘除夹板，最后松卸接地螺栓。
5． 在感应电压较高的场所，施工人员还应穿防静电服。
6． 接地处必须悬挂接地警示牌。

**尊敬的客户：**

**感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有**[大电流发生器生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=449" \t "_blank)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=444" \t "_blank)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=442" \t "_blank)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=408" \t "_blank)，[真空滤油机生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=484" \t "_blank)**等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!**