谈谈使用数字接地电阻测试仪的使用范围

使用范围

数字接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信 、矿山等部门测量各种装置的接地电阻及测量低电阻的导体阻值;数字接地电阻测试仪还可测量土壤电阻率及地电压。

数字接地电阻测试仪与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:

1.应用了DC/AC变换技术,将三端钮、四端钮测量方式融为一体。

2.摒弃了传统的人工手摇发电方式，不需人力作功。

3.采用锁向环同步跟踪检波方式，及开关电容滤波器，使抗干扰能力极强。

4.不需人工调节平稳，一目了然的面板触摸键操作，LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。

5.允许的辅助接地电阻阻值很大，更好的保证了测量精度，分辨率高。

6.除测试接地电阻外，还可测试低压电阻导体电阻值，土壤电阻率以及交流地电压。

7.机内装有镉镍可充电池，免除了常换干电池带来的烦琐，携带方便。

8.若测试回路不通或超量程时表头显示“1”，代表溢出，符合常规测量习惯。

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!