PC9A-1**数字微欧计产品应用中的测量范围**

采用手动量程和自动量程二种操作方法的宽量程微欧计。

PC9A-1型微欧计是凯文电桥的更新换代产品。仪器采用LED大数显读数直观清晰，测试速度快，精度高。适合于工矿企业、实验室或车间现场对直流低电阻作准确测量。

PC9A-1****数字微欧计****测量范围

|  |  |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-2kΩ六档量程 |
| zui小分辨力 | 10μΩ |
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 准确度等级 |
| 20mΩ | 0-19.999mΩ | 10μΩ | 500mA | 0.1% |
| 200mΩ | 0-199.99mΩ | 100μΩ | 500mA | 0.1% |
| 2Ω | 0-1.9999Ω | 1mΩ | 100mA | 0.1% |
| 20Ω | 0-19.999Ω | 10mΩ | 100mA | 0.1% |
| 200Ω | 0-199.99Ω | 100mΩ | 10mA | 0.1% |
| 2kΩ | 0-1.9999kΩ | 1Ω | 1mA | 0.1% |
| 显示 | 3½ 位LED数码管 |
| 电源 | AC 220V 50Hz |
| 尺寸 | （W）145 mm×（H）285 mm×（D）75mm |
| 重量 | 3kg |

\* 有完善自我保护技术的产品。

\* 配有单片微处理机,可在误操作时以发出《出错信息》。使用量更安全、抗\*力强。

\* PC9A-1****数字微欧计****设有R（纯电阻）和L（带电感的电阻）测量功能。

\* 备有RS232接口，能方便地与计算机连接

PC9A-1产品特点
1、采用智能型低功耗测量方案
2、可以选择自动或手动量程测量
3、具有按键清零和软件校准功能
4、轻触按键软面板，大屏幕液晶显示器
5、内置充电电池，具有自动关机功能
6、体积小、重量轻，适合野外和现场使用

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!